**دستورالعمل راديولوژي**

1.  پروانه تأسيس و پروانه مسئول فني منطبق بر محل و كارت شناسايي معتبر و يا كارت نظام پزشكي وجود داشته باشد.

2.     هنگام فعاليت واحد راديولوژي مسئول فني حضور داشته باشد.

3.  همه پرسنل داراي كارت شناسايي نصب در سينه فيلم بج، پرونده پزشكي، بيمه باشند و قانون حفاظت از اشعه براي پرسنل به صورت دقيق اجرا شود.

4.     ساختمان بايد براي راديولوژي ساخته شده باشد و ديوارها سرب كوبي متناسب با ضخامت ديوار داشته باشد.

5.     درب اطاق راديوگرافي بايد سرب كوبي شده و درب بند خودكار با چراغ هشدار دهنده اصولي داشته باشد.

6.     اتاق گرافي بايد داراي سرويس بهداشتي و رخت كن اصولي داشته باشد.

7.     ارتفاع و مساحت اتاق گرافي بايد استاندارد باشد. ( حداقل ارتفاع 8/2 متر و حداقل مساحت 18 متر مربع)

8.  كف و ديوارها سالم و قابل شستشو باشد و دراي پاس كاست با نصب مناسب در ارتفاع استاندارد 5/1 متر از كف اتاق باشد.

9.     اتاق گرافي بايد داراي نور كافي و تهويه مناسب باشد.

10. اتاق راديوگرافي و سونوگرافي مستقل از هم باشد.

11.سالن انتظار بيماران مناسب و اصولي بوده و قانون حفاظت از اشعه ايكس رعايت شود.

12.پذيرش مجزا و اتاق استراحت پرسنل نيز مجزا باشد.

13.سيم كشي ساختمان و محل نصب كنتور برق دستگاه مناسب باشد.

14.كپسول آتش نشاني با شارژ معتبر وجود داشته باشد.

15.مؤسسه يا پخش داراي تهويه و حرارات مركزي مناسب باشد.

16.روي درب اتاقهاي گرافي و محل پذيرش پوستر خطر پرتوگيري نصب شده باشد.

17.اتاق كنترل شيشه سربي مشرف به تخت با ارتفاع استاندارد ( 5/1متر از كف اتاق) داشته باشد.

18.تجهيزات دارو و وسايل احياء وجود داشته باشد:

كپسول اكسيژن با مانومتر، ماسك اكسيژن دهاني و بيني، ايروي سايز كودكان و بزرگسالان ( از هر كدام يك عدد )،باند، گاز، سرنگ و سرسوزن، الكل 70% درجه سفيد، بتادين، آمپول هيدروكورتيزون 5 عدد، آمپول آدرنالين 5 عدد، آمپول آتروپين 5 عدد، آمپول هيوسين 5 عدد، آمپول ديازپام 5 عدد

19.كاستهاي مختلف و سالم وجود داشته باشد.

20.مساحت تاريكخانه در صورت داشتن پروسسور اتوماتيك حداقل 5 متر مربع و در غير اينصورت 12 متر مربع بايد باشد.

21.درب تاريكخانه از داخل قفل داشته باشد نشت يا انعكاس نور نداشته باشد و داراي لامپ استاندارد 15 وات با فيلتر مخصوص با فاصله مناسب از سطح ميز باشد.

22.ميز مخصوص تاريكخانه داراي فايل فيلم باشد و در تاريكخانه زيرنويس موجود باشد.

23.داخل بخش قسمت نگهداري لوازم نظافت مجزا باشد.

24.در راديولوژي بيمارستانها خروجي اضطراري در نظر گرفته شود.

25.از فولي سبز و فيلم سبز استفاده شود.

26.ميزان نوري اشعه با نور ديافراگم منطبق باشد. ميزان KV  و MA وتايمر با دستگاه مطابقت داشته باشد.

27.ميزان اكسپوژر با مقدار واقعي مطابقت داشته باشد.

28.دزيمتري دوره اي انجام شده و موارد نشت اشعه مشخص و رفع نشت گردد.

29.اشكال مختلف Con و وسايل بي حركت كردن بيمار، عينك سربي، روپوش سربي، شيلد تيروئيد، شيلد گناد، شتهاي مختلف براي گرافهاي اختصاصي، فور، اتوكلاو، زيرنويس، ساعت مخصوص I.V.P ، Markerگانهاي تميز براي بيماران در رختكن، چراغ پايه دار، ليوان يكبار مصرف، دستكش يكبار مصرف، همزن برقي (Mixer)، تيوپ يكبار مصرف ركتال ( باريم انما )، سطل زباله دربدار پدال دار با كيسه موجود باشد.

30.اتاق راديوگرافي بايد داراي بوكي ايستند باشد.

**31.تجهيزات داخل بخش راديوگرافي**

      دستگاه پري اپيكال، OPG ، دستگاه راديوگرافي مجهز به T.V ، اسكوپي، ريمنت كنترل، پرسسور دستي، پرسسور اتوماتيك، تخت راديوگرافي متحرك 90 درجه در دو جهت، تخت گرافي مجهز به فوتو تايمر، اسپات فيلم، اتريوسكوپيك، توموگرافي، دستگاه سونوگرافي با پروب Convex, Linear , Sector، دستگاه پرتايل مجهز به كنترل از راه دور.

32.كليشه اي گرافي Report شود.

33.تعرفه هاي وزارتخانه رعايت شود.

34.راديوگرافي يا سونوگرافي توسط فرد با تحصيلات مربوطه و دانشگاهي انجام شود.

**شرکت ستاره صنعت پرتو ایرانیان : 55850810-021**